|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hersteller | Typ | Anschluß | Nr. | Blind Nr. | Speed | Wert 1 | Wert 2 | Wert 3 | Wert 4 | Gesamt | |
| **Plextor** | **PX-12TSe** | VHDCI | 1 |  | 1,8 |  |  |  |  |  |
| **Plextor** | **PX-40TSi** | SCSI | 2 |  | 5,9 |  |  |  |  |  |
| **Plextor** | **PX-1210TS** | SCSI | 3 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| **Plextor** | **PX-1210TA** | IDE | 4 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| **Plextor** | **PX-W1610TA** | IDE | 5 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| **Plextor** | **PX-W2410TA** | IDE | 6 |  | 1,8 |  |  |  |  |  |
| **Plextor** | **PX-W4012TA** | IDE | 7 |  | 1,8 |  |  |  |  |  |
| **Plextor** | **PX-W4824TU** | USB 2 | 8 |  | 1,8 |  |  |  |  |  |
| **Plextor** | **PX-W5224TA** | IDE | 9 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| **Plextor** | **Premium** | IDE | 10 |  | 1,8 |  |  |  |  |  |
| **Plextor** | **PXS2410TU** | USB 2 | 11 |  | 1,8 |  |  |  |  |  |
| **Plextor** | **PX-708A** | IDE | 12 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
| **Plextor** | **PX-712A** | IDE | 13 |  | 1,8 |  |  |  |  |  |
| **Plextor** | **PX-712SA** | SATA | 14 |  | 1,8 |  |  |  |  |  |
| **Plextor** | **PX-716A** | IDE | 15 |  | 1,8 |  |  |  |  |  |
| **Plextor** | **PX-716A ex.** | IDE | 16 |  | 1,8 |  |  |  |  |  |
| **Plextor** | **PX-740A** | IDE | 17 |  | 1,8 |  |  |  |  |  |
| **Plextor** | **PX-750A** | IDE | 18 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
| **Plextor** | **PX-755A** | SATA | 19 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
| **Plextor** | **PX-755UF** ex. | USB2 | 20 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
| **Plextor** | **PX-130A** | IDE | 21 |  | 1,9 |  |  |  |  |  |
| **Plextor** | **PX-891SA** | SATA | 22 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
| Hersteller | Typ | Anschluß | Nr. | Blind Nr. | Speed | Wert 1 | Wert 2 | Wert 3 | Wert 4 | Gesamt |
| **Teac** | **CD-R55S** | SCSI | 23 |  | 0,7 |  |  |  |  |  |
| **Teac** | **CD-532S** | Centro. | 24 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
| **Teac** | **CD-532E-B38** | IDE | 25 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
| **Teac** | **CD-540E 038 U** | IDE | 26 |  | 1,7 |  |  |  |  |  |
| **Teac** | **CD-W552G-095** | IDE | 27 |  | 2,1 |  |  |  |  |  |
| **Teac** | **CD-W552E-A38** | IDE | 29 |  | 2,2 |  |  |  |  |  |
| **Teac** | **CD-W516GB-PUK-1** | USB2 | 29 |  | 2,8 |  |  |  |  |  |
| **Teac** | **DV-W50D** | IDE | 30 |  | 5,2 |  |  |  |  |  |
| **Teac** | **DV-W58G A95** | IDE | 31 |  | 2,8 |  |  |  |  |  |
| **Teac** | **DV-W5000 S-93** | IDE | 32 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |
| **Teac** | **DV-518GSA-100** | IDE | 33 |  | 2,4 |  |  |  |  |  |
| Hersteller | Typ | Anschluß | Nr. | Blind Nr. | Speed | Wert 1 | Wert 2 | Wert 3 | Wert 4 | Gesamt |
| **Yamaha** | **CRW4260tx** | SCSI ex | 34 |  | 0,9 ks |  |  |  |  |  |
| **Yamaha** | **CRW8424S** | SCSI | 35 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |
| **Yamaha** | **CRW8824E** | FireWire | 36 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| **Yamaha** | **CRW-F1E** | IDE | 37 |  | 1,7 |  |  |  |  |  |
| **Yamaha** | **CRW-F1SX** | SCSI 50 ex | 38 |  | 1,7 |  |  |  |  |  |
| Hersteller | Typ | Anschluß | Nr. | Blind Nr. | Speed | Wert 1 | Wert 2 | Wert 3 | Wert 4 | Gesamt |
| **Pioneer** | **DR-466** | SCSI | 39 |  | 3,1 |  |  |  |  |  |
| **Pioneer** | **DVD-A06S** | IDE | 40 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |
| **Pioneer** | **DVR-105DA** | IDE | 41 |  | 5,3 |  |  |  |  |  |
| **Pioneer** | **DVR-106DB** | IDE | 42 |  | 4,6 |  |  |  |  |  |
| **Pioneer** | **DVR-111D** | IDE | 43 |  | 5,8 |  |  |  |  |  |
| **Pioneer** | **DVR-111PB** | IDE | 44 |  | 3,9 |  |  |  |  |  |
| **Pioneer** | **DVR-112DBK** | IDE | 45 |  | 2,3 |  |  |  |  |  |
| **Pioneer** | **DVR-212-B** | IDE | 46 |  | 5,6 |  |  |  |  |  |
| Hersteller | Typ | Anschluß | Nr. | Blind Nr. | Speed | Wert 1 | Wert 2 | Wert 3 | Wert 4 | Gesamt |
| **Sony** | **CRX210E1** | IDE | 47 |  | 2,3 |  |  |  |  |  |
| **Sony** | **CDU5221** | IDE | 48 |  | 3,4 |  |  |  |  |  |
| **Sony** | **DDU1612** | IDE | 49 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| **Sony** | **AD-7170S** | IDE | 50 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
| **Sony** | **AD7170A** | IDE | 51 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |
| **Sony** | **AD-7240S** | IDE | 52 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
| Hersteller | Typ | Anschluß | Nr. | Blind Nr. | Speed | Wert 1 | Wert 2 | Wert 3 | Wert 4 | Gesamt |
| **Lite-On** | **LNT-485S** | IDE | 53 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |
| **Lite-On** | **LTR-40125S** | IDE | 54 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
| **Lite-On** | **LTR-52246S** | IDE | 55 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
| **Lite-On** | **iHAS124-14 EU** | SATA | 56 |  | 1,4 |  |  |  |  |  |
| **Lite-On** | **DH-16 AFSH Prem.1** | SATA | 57 |  | 1,4 |  |  |  |  |  |
| **Lite-On** | **DS8A8SH** | USB3 ex | 58 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
| Hersteller | Typ | Anschluß | Nr. | Blind Nr. | Speed | Wert 1 | Wert 2 | Wert 3 | Wert 4 | Gesamt |
| **Philips** | **CR-4809TE** | IDE | 59 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| **Philips** | **DVDRW208** | IDE | 60 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| **Philips** | **JR32RWDV Jack Rab.** | USB2 | 61 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |
| **Philips** | **DROM6216 67** | IDE | 62 |  | 1,9 |  |  |  |  |  |
| Hersteller | Typ | Anschluß | Nr. | Blind Nr. | Speed | Wert 1 | Wert 2 | Wert 3 | Wert 4 | Gesamt |
| **Toshiba** | **SD-M1212** | IDE | 63 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
| **Toshiba** | **SD-M1612** | IDE | 64 |  | 3,2 |  |  |  |  |  |
| **Toshiba** | **SD-M1712** | IDE | 65 |  | 10,4 |  |  |  |  |  |
| Hersteller | Typ | Anschluß | Nr. | Blind Nr. | Speed | Wert 1 | Wert 2 | Wert 3 | Wert 4 | Gesamt |
| **Samsung** | **SW-216** | IDE | 66 |  | 1,1 |  |  |  |  |  |
| **TSST** | **TS-H552** | IDE | 67 |  | 3,1 |  |  |  |  |  |
| Hersteller | Typ | Anschluß | Nr. | Blind Nr. | Speed | Wert 1 | Wert 2 | Wert 3 | Wert 4 | Gesamt |
| **HP** | **GDR-8162B** | IDE | 68 |  | 4,1 |  |  |  |  |  |
| Hersteller | Typ | Anschluß | Nr. | Blind Nr. | Speed | Wert 1 | Wert 2 | Wert 3 | Wert 4 | Gesamt |
| Traxdata | **CDRW401248Plus** | IDE | 69 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
| Hersteller | Typ | Anschluß | Nr. | Blind Nr. | Speed | Wert 1 | Wert 2 | Wert 3 | Wert 4 | Gesamt |
| **LG** | **GCE-8160B** | IDE | 70 |  | 1,8 |  |  |  |  |  |
| **LG** | **GSA-4082B** | IDE | 71 |  | 1,8 |  |  |  |  |  |
| **LG** | **GH22NS40** | IDE | 72 |  | 1,4 |  |  |  |  |  |
| **LG** | **E20 LU10** | USB2 | 73 |  | 1,4 |  |  |  |  |  |
| Hersteller | Typ | Anschluß | Nr. | Blind Nr. | Speed | Wert 1 | Wert 2 | Wert 3 | Wert 4 | Gesamt |
| **NEC** | **ND-3500A** | IDE | 74 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| Hersteller | Typ | Anschluß | Nr. | Blind Nr. | Speed | Wert 1 | Wert 2 | Wert 3 | Wert 4 | Gesamt |
| **Mitsumi** | **CR48XGTE** | IDE | 75 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| Hersteller | Typ | Anschluß | Nr. | Blind Nr. | Speed | Wert 1 | Wert 2 | Wert 3 | Wert 4 | Gesamt |
| **Compaq** | **LTN-486S** | IDE | 76 |  | 2,8 |  |  |  |  |  |
| Hersteller | Typ | Anschluß | Nr. | Blind Nr. | Speed | Wert 1 | Wert 2 | Wert 3 | Wert 4 | Gesamt |
| **CyberDrive** | **CW-058D** | IDE | 77 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |
| Hersteller | Typ | Anschluß | Nr. | Blind Nr. | Speed | Wert 1 | Wert 2 | Wert 3 | Wert 4 | Gesamt |
| **MSI** | **CR52-A2** | USB2 | 78 |  | 6,9 |  |  |  |  |  |
| **ASUS** | **CDS-400A** | IDE | 79 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |